{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["闲置停用设备","主要设备照片"],"not_rendered":{"images":11,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"闲置停用设备","index":0,"n_rows":181,"n_cols":11,"rows_kept":181,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,7,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江西晨鸣脱墨浆设备统计表"]
["序号","设备编号","序号","名   称","型号或制造图号","规格及技术数据","数量","每台设备附电机",null,"备      注"]
[{"$nulls":6},"总数","容量（kw）","台数","厂家"]
[6,"H4012-031",1,"#2链板输送机",null,"宽：1500mm，倾角：250，水平长12m，速度：1.5-4m/min",1,18.5,1,"平湖建材机械厂，电机变频调速"]
[null,null,2,"散包机",null,null,1,null,null,"平湖建材机械"]
[8,"R4012-050",3,"鼓式碎浆机","FFD350","转鼓直径3500mm 转鼓长24700mm，最大喂料能力600ADMT/d，旋转速度12-15rpm 孔径8和6mm",1,630,1,"Andritz，外罩、底槽和进浆溜槽"]
[null,"P4012-060",4,"附：油润滑油泵",null,null,1,3,1]
[null,"A4012-071、072",5,"附：搅拌器","SLB80,15",null,2,15,1,"Andritz"]
[11,"T4012-700",6,"白水塔",null,"容积600m3",1]
[null,"A4012-701",7,"附：搅拌器",null,"φ600mm",1,null,null,"Andritz"]
[13,"P4012-703",8,"2#白水泵","S3-200-380",null,1,90,1,"安泵"]
[14,"F4012-110",9,"一段粗筛","ModuScreen C9R","浆浓3.5%，筛孔φ2.0mm ，开孔面积3.2m2，开孔率10.9%，筛筐转速285rpm，排渣率10%，操作压力≤4bar，压力降0.1-0.3bar，设计能力400BDMT/d，最大能力555BDMT/d　",1,132,1,"Andritz"]
[15,"F4012-120",10,"二段粗筛","ModuScreen C4R","浆浓2.0% 筛筐开孔2.0mm 面积0.87m2，开孔面积10.9% 筛筐转速453rpm 排渣率12%，操作压力≤4bar 压力降0.1-0.3bar，设计能力53BDMT/d 最大能力72BDMT/d　",1,45,1,"Andritz"]
[16,"F4012-130",11,"三段粗筛","ModuScreen C2R","浆浓2.0% 筛筐开孔2.0mm 面积0.36m2，开孔面积10.9% 筛筐转速590rpmm 排渣率18%，操作压力≤4bar 压力降0.1-0.3bar，设计能力7BDMT/d 最大能力12BDMT/d　",1,37,1,"Andritz"]
[17,"T4012-140",12,"粗筛稀释水槽",null,"15立方",1,null,1]
[20,"F4012-170",13,"一段细筛","ModuStar A43","浆浓2.35% 筛筐缝宽0.2mm 面积2.95m2，开孔面积5.4% 转速344rpm 排渣率22%，操作压力最大5bar 压力降约0.3bar　，设计能力353BDMT/d 最大能力420BDMT/d",1,90,1,"Andritz"]
[21,"P4012-185",14,"二段细筛喂料泵","S3-125-400","Q=4600L/min，H=31m，C=2.2%     Q=3220",1,37,1,"佛山Andritz"]
[22,"F4012-180",15,"二段细筛","ModuStar A21","浆浓2.0% 筛筐缝宽0.2mm 面积0.94m2，开孔面积5.4% 转速573rpm 排渣率24%，操作压力最大5bar 压力降0.1-0.3bar，设计能力93BDMT/d 最大能力114BDMT/d　",1,37,1,"Andritz"]
[23,"P4012-195",16,"三段细筛喂料泵","S3-125-350","Q=2500L/min，H=30m，C=1%     Q=1750",1,30,1,"佛山Andritz"]
[24,"F4012-190",17,"三段细筛","ModuStar A12","浆浓1.4% 筛筐缝宽0.2mm 面积0.63m2，开孔面积5.4% 转速860rpm 排渣率20-24%，操作压力最大5bar 压力降0.1-0.3bar　",1,22,1,"Andritz"]
[25,"P4012-200",18,"前浮选系统一段前浮选喂料泵","S3-350-470","Q=28800L/min，H=20m，C=1.2%    Q=20160",1,160,1,"佛山Andritz"]
[26,null,19,"前浮选槽一、二段前浮选槽","SelectaFlotTM SFL3","段数2段 第一段槽总进浆流量26000L/min ，进浆浓度1.2%  第一段浮选槽槽体5个，第一段最大进浆流量30000L/min，第二段槽总进浆流量3300L/min，进浆浓度1.5%  第二段浮选槽槽体2个",1,null,null,"Andritz，槽体和底板由佛山提供"]
[27,"P4012-201、202、203、204",20,"一段前浮选循环泵","S3-500-600","Q=31500L/min，H=12m，C=1.2%    Q=22050",3,75,1,"Andritz佛山"]
[28,"X4012-210",21,"#1泡沫破碎器","FoamEx FE2","锥体直径2250ｍｍ 旋转速度217rpm ",1,11,1,"Andritz"]
[29,"T4012-210",22,"#1泡沫槽",null,"槽体42m3",1,null,null,"Andritz提供槽体制造图"]
[30,"P4012-215",23,"二段前浮选喂料泵","S3-150-330","Q=5400L/min，H=13m，C=1.1%     Q=3780",1,22,1,"佛山Andritz"]
[null,null,24,"二段前浮选喂料新加备用泵","S8-150-330",null,1,22,1,"佛山Andritz",1]
[31,"P4012-205、206",25,"#1~#2二段前浮选循环泵","S200-380.3","Q=5400L/min，H=15m，C=1.1%      Q=3780",2,22,2,"Andritz佛山"]
[33,"P4012-230",26,"一段除渣器喂料泵","FP40-400","Q=42000L/min，H=40m，C=1%",1,355,1,"佛山Andritz"]
[34,"S4012-230",27,"一段低浓除渣器","TC133","每对除渣器的进浆流量740L/min 压力降1.5bar，28/26对，二组",1,null,null,"Andritz"]
[35,"P4012-240",28,"二段除渣器喂料泵(无泵头)","S3-200-380","Q=13200L/min，H=28m，C=0.8%",1,90,1,"佛山Andritz"]
[36,"S4012-240",29,"一段低浓除渣器","TC133","16/16对",1]
[37,"P4012-250",30,"三段除渣器喂料泵","S3-125-350","Q=4200L/min，H=28m，C=0.8%",1,37,1,"佛山Andritz"]
[38,"S4012-250",31,"三段低浓除渣器","TC133","6/5对",1]
[39,"P4012-260",32,"四段除渣器喂料泵","S3-100-350","Q=1650L/min，H=28m，C=0.5%",1,15,1,"佛山Andritz"]
[40,"S4012-260",33,"四段低浓除渣器","TC133","2/2对",1]
[41,"F4012-300",34,"一段精筛","ModuStar A73","进浆浓度0.9%绝干 筛缝宽度0.15mm ，筛筐面积8.0m2 开缝面积4.1% 转速230rpm，操作压力最大4bar 压力降0.3bar 排渣率22%，设计能力326BDMT/d 最大能力349BDMT/d",1,200,1,"Andritz"]
[43,"F4012-310、320",35,"#1,#2二段精筛","ModuStar A33","进浆浓度0.9%绝干 筛缝宽度0.15mm ，筛筐面积2.36m2 开缝面积4.0% 转速430rpm，操作压力最大4bar 压力降0.3bar 排渣率22%，设计能力1#120BDMT/d 2#94BDMT/d",2,55,1,"Andritz"]
[44,"P4012-335",36,"三段精筛喂料泵","S3-150-400","Q=6200L/min，H=29m，C=0.8%",1,45,1,"佛山Andritz"]
[45,"F4012-330",37,"三段精筛","ModuStar A22","进浆浓度0.9%绝干 筛缝宽度0.15mm，筛筐面积1.36m2 开缝面积4.0% 转速573rpm，操作压力最大4bar 压力降0.3bar 排渣率24%，设计能力62BDMT/d 最大能力68BDMT/d ",1,37,1,"Andritz"]
[46,"T4012-340",38,"立管",null,"φ1600x4000",1,null,null,"Andritz"]
[47,"P4012-345",39,"四段精筛喂料泵","S3-125-400","Q=2250L/min，H=29m，C=0.8%",1,18.5,1,"佛山Andritz"]
[48,"F4012-340",40,"四段精筛","ModuStar A12","进浆浓度0.9%绝干 筛缝宽度0.15mm，筛筐面积0.63m2 开缝面积4.0% 转速860rpm，操作压力最大5bar 压力降0.1-0.3bar 排渣率25%，设计能力16BDMT/d 最大能力29BDMT/d ",1,22,1,"Andritz"]
[49,"F4012-350",41,"#1多盘浓缩机","DF5714/12","圆盘直径5700mm 进浆浓度0.8% 出浆浓度10.0%，安装盘数12片 12片总过滤面积492m2，最多可装盘数14片 14片总过滤面积574m2 ，设计能力411BDMT/d 最大能力，浊滤液负载400mg/L 清滤液负载60mg/L479BDMT/d  ",1,7.5,1,"Andritz，主电机变频调速"]
[null,"F4012-351",42,"附：#1喷水装置",null,null,1,2.2,1,"Andritz"]
[null,"H4012-355",43,"附：#1破碎螺旋",null,null,1,7.5,1,"Andritz"]
[50,"T4012-710",44,"#1滤液池",null,"容积250m3",1]
[51,"P4012-712",45,"#1清滤液泵","S3-100-350SD","Q=1800L/min，H=57m",1,75,1,"佛山Andritz"]
[52,"P4012-713",46,"#2清滤液泵","150D-30X3","Q=2100L/min，H=96m",1,75,1,"桂林水泵厂"]
[53,"P4012-722",47,"#1调浓白水泵","S3-125-470CD","Q=6000L/min，H=50m",1,90,1,"Andritz"]
[54,"P4012-723",48,"#1浊滤液泵","S3-125-350SD","Q=8700L/min，H=17m",1,37,1,"佛山Andritz"]
[55,"P4012-370",49,"#1中浓泵","SF125-280","Q=3200L/min，H=40m，C=9%",1,75,1,"Andritz,电机变频调速"]
[null,"T4012-360",50,"附：#1立管",null,"立管约Φ1000×4500",1,null,null,"Andritz提供立管制造图"]
[null,"X4012-371",51,"附：#1搅拌器",null,null,1,30,1,"Andritz"]
[null,"V4012-372",52,"附：#1真空泵",null,null,1,5.5,1,"Andritz"]
[56,"X4012-380",53,"#1螺旋压榨机","SCP1008","进浆浓度10% 出浆浓度30% 速度41rpm",1,355,1,"Andritz，电机变频调速"]
[null,"P4012-381",54,"附：润滑油泵",null,"空气消耗max.0.5N/m3/h,6bar",1,1.5,1]
[null,null,55,"1#挤浆机滤液槽","30立方","清洗水摆动，密封水(清水)5L/min,3barmax.50L/min,3bar、设计能力383BDMT/d 最大能力416BDMT/d",1,null,1]
[60,"H4012-395",56,"#1螺旋输送机",null,null,1,5.5,1,"株洲时代新材料科技股份有限公司"]
[61,"H4012-410",57,"#1料塞螺旋","CEF3","直径500/450mm 螺旋长2200mm 总长5500mm",1,75,1,"Andritz，电机变频调速"]
[62,"R4012-420",58,"#1热分散机","CompaDis CDI3","进浆浓度30% 出浆浓度28% 转速1000rmp、最少冲洗水120L/min 压力3bar、设计能力383BDMT/d 最大能力425BDMT/d",1,1500,1,"Andritz"]
[null,"X4012-425",59,"附:#1加载器",null,null,1,5.5,1,"电机变频调速"]
[null,"P4012-421",60,"附:1#润滑油泵",null,null,1,0.37,1]
[null,"H4012-415",61,"附:#1破碎加热螺旋","CompaSlice CSL3",null,1,22,1]
[63,"T4012-441",62,"漂白塔",null,"容积100m3 浓度25%",1,null,null,"Andritz提供制造图"]
[null,"A4012-441、443、443",63,"附：搅拌器","Salomix SLG100.30","搅拌器直径1000mm 搅拌器转速242rpm，操作浓度4.5%",3,30,3,"Andritz"]
[64,"P4012-480",64,"漂白塔出浆泵","S3-150-330","Q=7700L/min，H=13m，C=4.5%",1,30,1,"佛山Andritz"]
[65,"T4012-491",65,"均质浆池",null,"304不锈钢罐槽  容积80m3,",1]
[null,null,66,"均浆池备用泵","S3-150-400DD",null,null,45,null,"佛山Andritz"]
[67,"P4012-500",67,"一段后浮选喂料泵","S3-500-600.6","Q=35500L/min，H=22m，C=1%",1,220,1,"佛山Andritz"]
[68,null,68,"后浮选槽（一、二段后浮选槽）","SelectaFlotTM SFL3","段数2段 第一段槽总进浆流量28500L/min ，进浆浓度1.0%  第一段浮选槽槽体4个，第一段最大进浆流量32000L/min、第二段槽总进浆流量3060L/min、进浆浓度1.2%  第二段浮选槽槽体2个",1,null,null,"Andritz，槽体和底板佛山Andritz提供"]
[69,"P4012-501、502、503",69,"#1-#3一段后浮选循环泵","S350-470.3","Q=31500L/min，H=12m，C=1%",3,75,1,"Andritz佛山"]
[70,"X4012-510",70,"#2泡沫破碎器","FoamEx FE2","锥体直径2250ｍｍ 旋转速度217rpm",1,11,1,"Andritz"]
[71,"T4012-510",71,"#2泡沫槽",null,"槽体42m3",1,null,null,"Andritz提供槽体制造图"]
[72,"P4012-515",72,"二段后浮选喂料泵","S3-150-330","Q=5400L/min，H=16m，C=0.9%",1,22,1,"佛山Andritz"]
[73,"P4012-505、506",73,"#1~#2二段后浮选循环泵","S200-380.3","Q=5400L/min，H=15m，C=0.9%",2,22,1,"Andritz佛山"]
[75,"F4012-550",74,"#2多盘浓缩机","DF5711/10","圆盘直径5700mm 进浆浓度1.0% 出浆浓度10.0%",1,5.5,1,"Andritz，主电机变频调速"]
[null,"F4012-551",75,"附：#2喷水装置",null,"浊滤液荷载400mg/L 清滤液荷载60mg/L",1,1.5,1,"佛山Andritz"]
[null,"H4012-555",76,"附：#2破碎螺旋",null,"安装盘数10片 10片总过滤面积410m2  ",1,5.5,1,"佛山Andritz"]
[76,"T4012-730",77,"#2滤液槽",null,"容积250m3",1]
[78,"P4012-732",78,"#4清滤液泵","125D-25X4","Q=1600L/min，H=96m",1,37,1,"桂林水泵厂"]
[79,"P4012-734",79,"#5清滤液泵","S3-150-400DD","Q=4500L/min，H=47m",1,75,1,"佛山Andritz"]
[80,"P4012-742",80,"补充白水泵","S8-150-400DD","Q=3100L/min，H=26m",1,55,1,"佛山Andritz"]
[null,null,81,"新加备用白水泵","S3-125-350CD",null,1,30,1,"佛山Andritz"]
[81,"P4012-733",82,"#2调浓白水泵","S3-150-470CD","Q=3400L/min，H=61m",1,75,1,"佛山Andritz"]
[82,"P4012-761",83,"#2DAF喂料泵","IHW300-250-280B","Q=11200L/min，H=10m",1,30,1,"桂林水泵厂"]
[83,"P4012-570",84,"#2中浓泵","SF125-280","Q=3000L/min，H=40m，C=9%",1,75,1,"Andritz,电机变频调速"]
[null,"T4012-560",85,"附：#2立管",null,"立管约Φ1000×4500",1,null,1,"Andritz提供立管制造图"]
[null,"X4012-571",86,"附：#2搅拌器",null,null,1,5.5,1,"佛山Andritz"]
[null,"V4012-572",87,"附：#2真空泵",null,null,1,30,1]
[84,"X4012-580",88,"#2螺旋压榨机","SCP1006","进浆浓度10% 出浆浓度30% 速度30rpm‘设计能力365BDMT/d 最大能力371BDMT/d",1,355,1,"Andritz提供，电机变频调速"]
[null,"P4012-581",89,"附：润滑油泵",null,"空气消耗max.0.5N/m3/h,6bar",1,1.5,1]
[85,"H4012-595",90,"#2螺旋输送机",null,null,1,5.5,1,"株洲时代新材料科技股份有限公司"]
[86,"H4012-610",91,"#2料塞螺旋","CEF3","直径500/450mm 螺旋长2200mm 总长5500mm",1,75,1,"Andritz，电机变频调速"]
[87,"R4012-620",92,"#2热分散机","CompaDis CDI3","进浆浓度30% 出浆浓度28% 转速1000rmp；最少冲洗水120L/min 压力3bar，设计能力360BDMT/d 最大能力395BDMT/d",1,1400,1,"Andritz，电机变频调速"]
[null,"X4012-625",93,"附:#2加载器",null,null,1,5.5,1,"电机变频调速"]
[null,"P4012-621",94,"附:#2润滑油泵",null,null,1,0.37,1]
[null,"H4012-615",95,"附:#2破碎加热螺旋","CompaSlice CSL3",null,1,22,1,"Andritz"]
[88,"H4012-640",96,"稀释螺旋",null,null,1,7.5,1,"株洲时代新材料科技股份有限公司"]
[89,"P4012-670",97,"#3中浓泵","SF125-280","Q=3700L/min，H=50m，C=9%",1,90,1,"Andritz,电机变频调速"]
[null,"T4012-650",98,"附：#3立管",null,"立管约Φ1000×4500",1,null,null,"Andritz提供立管制造图"]
[null,"X4012-671",99,"附：#3搅拌器",null,null,1,30,1,"Andritz"]
[90,"T4012-660",100,"漂白管",null,null,1]
[93,"F4012-900",101,"清水砂滤器","HDS50DB","过滤面积4m2 内径2.2m ",1,null,null,"Andritz"]
[94,"T4012-900",102,"密封水缓冲槽",null,"容积10m3",1]
[95,"P4012-900",103,"清水泵","ISH65-40-200A","Q=400L/min，H=40m",1,7.5,1,"桂林水泵厂"]
[null,null,104,"新加备用泵","KCP50-32-200",null,1,7.5,1,"桂林水泵厂"]
[null,null,105,"新加泵","IS80-50-250",null,1,7.5,1]
[96,"P4012-901",106,"#1密封水泵","ISH80-50-250","Q=800L/min，H=80m",1,22,1,"桂林水泵厂"]
[97,"P4012-902",107,"#2密封水泵","ISH80-50-250","Q=800L/min，H=80m",1,22,1,"桂林水泵厂"]
[98,"T4012-800",108,"污泥槽",null,"容积80m3",1,null,1]
[null,"A4012-805",109,"附：搅拌器",null,"浓度1.5% 搅拌器直径600mm",1,null,1,"Andritz"]
[99,"X4012-806",110,"除气器","ZR500","浓度1.0-1.5%绝干 密封水15L/min ，密封水压力4bar",1,30,1,"Andritz"]
[100,"P4012-810",111,"污泥泵","S3-150-400","Q=4100L/min，H=16m，C=1.3%",1,18.5,1,"佛山Andritz，电机变频调速"]
[null,null,112,"新加污泥泵","S3-150-470",null,1,45,1,"安泵"]
[101,"F4012-820",113,"重力床","GT306","工作宽度3000mm 床长6000mm 气耗3Nm3/hr，气压5bar 洗涤水消耗120L/min，水力载荷max.320m3/h  ",1,4,1,"Andritz佛山,电机变频调速"]
[102,"X4012-830",114,"污泥压榨机（脱墨浆固定资产中无此设备）","SCS1008","螺旋直径1000mm 有效螺旋长度6950mm，最后干度50% 速度0.4-1.8rpm，空气消耗3-5N/m3/h 压力5bar，密封水消耗5L/min 压力3bar，设计能力93BDMT/d 最大能力115BDMT/d",1,45,1,"Andritz，电机变频调速"]
[null,"新加",115,"3#滤液槽","100立方",null,1,null,1]
[null,"新加",116,"1#卸料泵","S8-150-330",null,1,37,1,"佛山Andritz"]
[null,"新加",117,"2#卸料泵","S3-80-265",null,1,15,1,"佛山Andritz"]
[null,"新加",118,"带式压滤机回水泵",null,"S3-125-350",1,18.5,1,"佛山Andritz"]
[null,"新加",119,"污泥压榨机","SHX-11006000L",null,1,null,1,"Andritz"]
[null,"新加",120,"污泥输送螺旋","LX10",null,1,null,1,"Andritz"]
[null,"新加",121,"预浓缩","HC-RST-W630X3000L",null,1,null,1]
[null,"新加",122,"新加气浮泵","IHW-250-280B",null,1,null,1]
[null,"新加",123,"新加气浮泵(无电机)","IS250-200-315A",null,1,null,1,"佛山Andritz"]
[null,"新加",124,"新加重力床洗网水泵",null,null,1,37,1]
[108,"F4012-751",125,"#1气浮澄清器","CQJ-8",null,1,2.2,1,"无锡沪东环境工程成套设备厂"]
[null,"F4012-752",126,"附：刮泥器",null,null,1,1.1,1]
[null,"T4012-766",127,"附：溶气管",null,null,1,null,null,"Andritz"]
[109,"T4012-753",128,"澄清水槽",null,"容积50m3",1]
[110,"P4012-753",129,"澄清槽泵","S8-150-330DD","Q=3900L/min，H=25m",1,37,1,"佛山Andritz"]
[112,"P4012-745",130,"#3滤液槽泵","S8-80-265","Q=3900L/min,H=11m",1,15,1,"佛山Andritz"]
[113,"F4012-781",131,"#2气浮澄清器","CQJ-13",null,1,4,1,"无锡沪东环境工程成套设备厂"]
[null,"F4012-782",132,"附：刮泥器",null,null,1,2.2,1]
[null,"T4012-796",133,"附：溶气管",null,null,1]
[114,"T4012-798",134,"贮气罐",null,"容积1.5m3",1]
[115,"P4011-011",135,"H2O2卸料泵","IH100-65-250B","Q=833L/min,H=12.5m",1,4,1,"上海上泵（集团）有限公司"]
[116,"T4011-011",136,"H2O2储存槽",null,"316L不锈钢制100m3 Φ5500X5500 ",1,null,1]
[117,"P4011-012",137,"#1H2O2计量泵","IH32-20-250A","Q=1000L/h,H=40m",1,2.2,1,"上海上泵（集团）有限公司"]
[118,"P4011-013",138,"#2H2O2计量泵","IH32-20-250A","Q=1500L/h,H=70m",1,5.5,1,"上海上泵（集团）有限公司"]
[null,null,139,"新加泵","IH40-25-200",null,1,5.5,1]
[119,"P4011-021",140,"Na2SiO3卸料泵","IH100-65-250B","Q=833L/min,H=12.5m",1,4,1,"上海上泵（集团）有限公司"]
[120,"T4011-021",141,"Na2SiO3储存槽",null,"316L不锈钢制30m3 Φ3500X4000 ",1]
[null,null,142,"新加碳酸钙储槽","30立方",null,1,null,1]
[121,"P4011-022",143,"#1Na2SiO3计量泵","MD025-6L","Q=250L/h,H=40m",1,0.37,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[null,null,144,"Na2SiO3计量泵","IH40-25-200",null,1,4,1]
[122,"P4011-023",145,"#2Na2SiO3计量泵","BN05-12","Q=300L/h,H=70m",1,0.55,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[null,null,146,"新加泵","IH40-25-200",null,1,4,1]
[125,"P4011-032",147,"加药泵","IH32-20-180",null,1,5.5,1,"杭碱"]
[126,"P4011-033",148,"#2NaOH计量泵","TZHaH100836PCAT","Q=830L/h,H=70m",1,2.2,1,"普罗名特，电机变频调速"]
[null,null,149,"新加泵","IG40-25-200",null,1,7.5,1]
[128,"T4011-041",150,"DTPA储存槽",null,"316L不锈钢制20m3 Φ3000X4000",1]
[139,"E4011-081",151,"Na-SOAP投料装置",null,null,"1套",null,null,"普罗名特"]
[140,"T4011-081",152,"Na-SOAP溶解槽",null,null,1,null,null,"普罗名特"]
[142,"T4011-082",153,"Na-SOAP储存槽",null,null,1,7.5,1,"普罗名特"]
[143,"P4011-082",154,"#1Na-SOAP计量泵","BN2-6L","Q=1350L/h,H=30m",1,0.75,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[144,"P4011-083",155,"#2Na-SOAP计量泵","BN1-6L","Q=660L/h,H=30m",1,0.55,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[145,"E4011-091",156,"连二亚硫酸钠投料溶解装置",null,null,"1套",null,null,"普罗名特"]
[null,null,157,"新加泵","IH32-20-180",null,1,3,1,"杭碱"]
[146,"P4011-091",158,"连二亚硫酸钠计量泵","TZMaH032100PCAT","Q=2000L/h,H=30m",1,1.5,1,"普罗名特,电机变频调速（膜泵）"]
[147,"E4011-111",159,"聚合氯化铝投料溶解装置",null,null,"1套",null,null,"普罗名特"]
[148,"P4011-111",160,"#1聚合氯化铝计量泵","TZMaH032100PCAT","Q=2000L/h,H=30m",1,1.5,1,"普罗名特,电机变频调速（膜泵）"]
[149,"P4011-112",161,"#2聚合氯化铝计量泵","S3BaH040830PVT","Q=760L/h,H=40m",1,0.55,1,"普罗名特,电机变频调速（膜泵）"]
[150,"E4011-121",162,"阴离子絮凝剂投料溶解装置",null,null,"1套",null,null,"普罗名特"]
[151,"P4011-121",163,"#1阴离子絮凝剂计量泵","BN1-6L","Q=1100L/h,H=30m",1,0.75,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[152,"P4011-122",164,"#2阴离子絮凝剂计量泵","BN1-6L","Q=760L/h,H=30m",1,0.55,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[153,"E4011-131",165,"阳离子絮凝剂投料溶解装置",null,null,"1套",null,null,"普罗名特"]
[154,"P4011-131",166,"阳离子絮凝剂计量泵","BN2-6L","Q=1600L/h,H=30m",1,1.1,1,"西派克，电机变频调速（螺杆泵）"]
[155,"T4012-060",167,"化学品混合箱",null,"316L不锈钢制 2400X1000X800",1,null,1]
[null,"新加",168,"TP-A储存槽",null,"316不锈钢，5立方",1,null,1]
[null,"新加",169,"TP-A储存槽计量泵",null,"30L/min",1,null,1]
[null,"新加",170,"表面活性储槽",null,"304不锈钢，3立方",1,null,1]
[null,"新加",171,"生物酶储槽",null,"304不锈钢，3立方",1,null,1]
[null,"新加",172,"聚铝储槽",null,"玻璃钢，10立方",1,null,1]
[null,"新加",173,"空气储气罐",null,"碳钢，耐压10公斤，1.5立方。",1,null,1]
[null,"新加",174,"2#挤浆机滤液泵","S8-125-350SD",null,1,37,1,"佛山Andritz"]
[null,"35TR40-002",175,"变压器35千伏/10千伏","SF-10-8000 ","8000KVA 35±2*2.5%/10.5KV; Xd=7.5%",2,null,null,"35/10KV电力变压器"]
[null,null,176,"脱墨浆高压配电室",null,"低压柜",17,null,null,"DIP3#变压器出线柜所属"]
[null,null,177,"脱墨浆高压配电室",null,"高压柜",6]
[null,null,178,"脱墨浆低压配电室",null,"低压柜",30]

{"sheet":"主要设备照片","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"merged":[[0,1,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"主体设备照片"]
["序号","主要设备名称","主要设备照片"]
[1,"浆泵"]
[2,"1号多圆盘"]
[3,"前后浮选槽"]
[4,"压榨螺旋"]
[5,"料塞螺旋"]
[6,"转鼓碎浆机"]
[7,"配电室"]
[8,"低浓除砂器"]
[9,"高浓除砂器"]
[10,"2号多圆盘"]
[11,"压力筛"]